Библиотека лучших практик по охране труда
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	Нефтеперекачивающая станция № 41, РНУ «Дальнереченск», ООО «Транснефть -Дальний Восток»

	Безопасное передвижение персонала по территории подразделения. 
Нанесена  отдельная пешеходная разметка для перемещения персонала по территории предприятия. Установлены  предупреждающие и предписывающие знаки безопасности.

Выделение отдельной пешеходной разметки для перемещения персонала по территории предприятия предназначено для обеспечения безопасности работников и предотвращения производственных травм. Это мера позволяет разграничить потоки пешеходов и транспорта, снизить риск столкновений и создать организованную систему передвижения по производственной территории.   
Разделение зон движения. Пешеходная разметка чётко отделяет пути для работников от проезжих частей, по которым перемещается транспорт. Это особенно важно на крупных предприятиях с интенсивным движением техники.
Снижение аварийности. Чёткое обозначение маршрутов помогает избежать ситуаций, когда пешеходы оказываются в зоне движения транспортных средств, что может привести к несчастным случаям.
Организация движения. Разметка в сочетании со схемами передвижения и знаками направляет персонал по безопасным маршрутам, минимизируя хаотичное перемещение по территории.
Соответствие нормативным требованиям. Разработка схем движения пешеходов и транспорта обязательна согласно Приказу Минтруда России от 23.06.2016 №310н. Такие схемы должны включать маршруты передвижения, дорожные знаки, разметку и места пересечения потоков. 
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	https://анучинский.рф/okrug/okhrana-truda/peredovoy-opyt/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y


	Нефтеперекачивающая станция № 41, РНУ «Дальнереченск», ООО «Транснефть -Дальний Восток»

	Приобретены  средства малой механизации для уборки снега. Установлены  на объектах контейнеры для оперативной обработки территории песком и реагентов.
Малая механизация — специальное оборудование (средства), которое используется с целью и оптимизации трудоемких операций механизации ручного труда и отдельных процессов, требующих значительных усилий. Предназначенна для сокращения затрат ручного труда и механизации трудоёмких операций и отдельных процессов. 
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Для безопасного проведения работ на высоте (обслуживание дефлекторов вытяжной вентиляции, уборка снега с крыши в зимнее время года) был разработан план мероприятий по дооснащению зданий ограждениями вдоль мостика, который установлен на крыше, данные мероприятия пока в работе в дальнейшем планируется установка ограждений на все здания.
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