|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Новые требования к обучению безопасным методам работ на высоте.**С 01.01.2021 г. вступили в действия новые Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н.[Приказ №782н](https://s7214515.sendpul.se/sl/MTUyMDIyNTc%3D/5e99ac9a38b795339e43cc1ed116671ds4) — это действительно глубоко переработанный документ. В нем дополнены или переписаны практически все разделы текущих Правил по охране труда при работе на высоте. Устранены многие неточности и доработаны те вопросы, которые вызывали различные трактовки при организации работ на высоте.Правила по охране труда при работе на высоте в целом и отдельные их пункты стали более структурированными и детальными. Изложены понятным языком, который практически не допускает двойного толкования.Значительно изменились и условия обучения персонала, работающего на высоте. П. 17 новых Правил по охране труда при работе на высоте определено, что работники, выполняющие работы на высоте, должны знать и уметь применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, а также обладать соответствующими практическими навыками. Такие сотрудники с 1 января 2021 года не смогут проходить обучение в заочной форме и исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных технологий. **Обучение охране труда на высоте теперь ПРОХОДИТ ТОЛЬКО ОЧНО!!!**Работники 1 и 2 группы, как и раньше раз в год должны проходить проверку знаний и стажировку. Всем, кто работает на высоте необходимо проводить обучение практическим навыкам, в том числе навыкам применения соответствующих СИЗ, их осмотру до и после использования. Заочное же обучение можно проводить только для тех категорий сотрудников, которые непосредственно не выполняют работы на высоте, а назначаются работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации, выдают наряды-допуски, утверждают планы производства работ на высоте и технологические карты на производство работ на высоте, в том числе членов экзаменационных комиссий работодателей. Учитывайте, что к непосредственному выполнению работ на высоте таких сотрудников допускать нельзя». Также теперь нужно присваивать группу работ на высоте и тем, кто выполняет работы с применением средств подмащивания, если существует высокий риск падения с высоты. Это следует из п. 14 новых Правил. Будете распределять работников по группам работ или примите решение не присваивать группу, исходите из отчета о проведении оценки профессиональных рисков.   |

 |

 |